**ANEXO B**

**MIX LUBRICANTES AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MIX AUTOMOTRIZ  LUBRICANTES YPFB** | | |
| **Producto** | **Unidad** | **L/Kg\*** |
|
|  |  |  |
| DX PLUS SAE 40 208L | Tambor | 208 |
|  |  |  |
| DX PLUS SAE 40 20L | Balde | 20 |
| DX PLUS SAE 20W50 20L | Balde | 20 |
| DX TURBO SAE 15W40 20L | Balde | 20 |
| T-MEC T5 80W/90 GL-5 20L | Balde | 20 |
| T-MEC T5 85W/140 GL-5 20L | Balde | 20 |
| T-MEC T4 80W90 GL-4 20L | Balde | 20 |
|  |  |  |
| GX EXTRA SAE 40 4L | Caja | 16 |
| GX EXTRA SAE 20W50 4L | Caja | 16 |
| GX EXTRA SAE 15W40 4L | Caja | 16 |
| EXTREM G13 SAE 10W40 4L | Caja | 16 |
| EXTREM G13 SAE 10W30 | Caja | 16 |
| DX PLUS SAE 40 4L | Caja | 16 |
| DX PLUS SAE 20W50 4L | Caja | 16 |
| DX TURBO SAE 15W40 4L | Caja | 16 |
|  |  |  |
| GX EXTRA SAE 40 1L | Caja | 12 |
| GX EXTRA SAE 20W50 1L | Caja | 12 |
| GX EXTRA SAE 15W40 1L | Caja | 12 |
| EXTREM G13 SAE 10W40 1L | Caja | 12 |
| EXTREM G13 SAE 10W30 1L | Caja | 12 |
| LUB 2T 1L | Caja | 12 |
| MOTO 4T SAE 20W50 1L | Caja | 12 |
|  |  |  |
| LUB HAD ISO 68 208L | Tambor | 208 |
|  |  |  |
| HAD ISO 68 20L | Balde | 20 |
|  |  |  |
| Litiogras N° 2 | Balde | 16\* |
| Litiogras N° 3 | Balde | 16\* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MIX INDUSTRIALES LUBRICANTES YPFB** | | | | |
| **PRODUCTO** | **Nombre Comercial** | **Viscosidad** | **Unidad** | **L** |
|
| LUB-FTA | Fluido Tractores Agrícolas | SAE 10W30 | Balde | 20 |
|  |  |  |  |  |
| LUB-FEP | **F**luido **E**quipo **P**esado TO-4 | SAE 10W | Tambor | 208 |
| LUB-FEP | **F**luido **E**quipo **P**esado TO-4 | SAE 30 | Tambor | 208 |
| LUB-FEP | Fluido Equipo Pesado TO-4 | SAE 50 | Tambor | 208 |
| LUB-MEG | Motores Estacionarios a Gas | SAE 40 | Tambor | 208 |
| LUB MEG AA | Motores Estacionarios a Gas sin cenizas | SAE 40 | Tambor | 208 |
| LUB-HAD TP | Hidraulico AntiDesagaste Trabajo Pesado | ISO 32 | Tambor | 208 |
| LUB-HAD TP | Hidraulico AntiDesagaste Trabajo Pesado | ISO 46 | Tambor | 208 |
| LUB-HAD TP | Hidraulico AntiDesagaste Trabajo Pesado | ISO 68 | Tambor | 208 |
| LUB-HAD TP | Hidraulico AntiDesagaste Trabajo Pesado | ISO 100 | Tambor | 208 |
| LUB-MTL | LUB MTL | SAE 80W90 GL-5 | Tambor | 208 |
| LUB-MTL | LUB MTL | SAE 85W140 GL-5 | Tambor | 208 |
| LUB-FTT | Fluido Transferencia Termica | ISO 32 | Tambor | 208 |
| LUB-AOH | AntiOxidante y Herrumbre | ISO 32 | Tambor | 208 |
| LUB-AOH | AntiOxidante y Herrumbre | ISO 46 | Tambor | 208 |
| LUB-AOH | AntiOxidante y Herrumbre | ISO 68 | Tambor | 208 |
| LUB-AOH | AntiOxidante y Herrumbre | ISO 100 | Tambor | 208 |
| LUB-AOH | AntiOxidante y Herrumbre | ISO 150 | Tambor | 208 |
| LUB-EPS | Extrema Presion Superior | ISO 68 | Tambor | 208 |
| LUB-EPS | Extrema Presion Superior | ISO 220 | Tambor | 208 |
| LUB-EPS | Extrema Presion Superior | ISO 320 | Tambor | 208 |
| LUB-MPN | Perforadoras Neumaticas | ISO 100 | Tambor | 208 |
| LUB-MPN | Perforadoras Neumaticas | ISO 150 | Tambor | 208 |
| LUB-ATB | Aceite Turbina | ISO 68 | Tambor | 208 |
| LUB-ATB | Aceite Turbina | ISO 100 | Tambor | 208 |
| LUB-ATB | Aceite Turbina | ISO 150 | Tambor | 208 |
| DIESEL MULTIGRADO TURBO | DX TURBO SAE 15W40 208L | SAE 15W40 | Tambor | 208 |